|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 源文件名称 | 检索关键字 | 问题描述 |
|  | MacroDefine.h | SET\_BOARDRUNNING\_LED(VAL)  GET\_BOARDRUNNING\_LED | 板载运行指示灯不存在 |
|  | MacroDefine.h | SET\_LED\_SYNC(VAL) | 板载同步指示灯不存在 |
|  | MacroDefine.h | SET\_BOARDFAULT\_LED(VAL) | 板载故障指示灯不存在 |
|  |  | void InitECap(void) | 使用ECAP功能捕获异常脉冲。第四次捕获完成后，循环捕获？ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |